# LAB2

'''

void setup() {

// initialize serial:

Serial.begin(9600);

pinMode(5,OUTPUT);

}

void loop() {

// if there's any serial available, read it:

while (Serial.available() > 0) {

// look for the next valid integer in the incoming serial stream:

int i = Serial.parseInt();

tone(5,i,2000);

// print the three numbers in one string as hexadecimal:

Serial.print(i, HEX);//print i

Une image contenant équipement électronique

Description générée automatiquement }}'''

Une image contenant texte, carte

Description générée automatiquement